**БЕЗОПАСНАЯ ПЕЧЬ**

Зимой количество пожаров из-за печного отопления увеличивается в разы. Наиболее распространенные нарушения пожарной безопасности при этом – это отсутствие противопожарных разделок в печах, оставление печей без присмотра и топка неисправных печей, их перекал.

Спасатели-пожарные Минской области напоминают правила эксплуатации печного отопления, которые позволят избежать огненных происшествий.

Итак, запрещается:

* топить неисправные печи;
* разжигать печи при помощи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
* использовать дрова, длина которых превышает размеры топки;
* сушить и складировать на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных отверстий топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы;
* топить печи с открытыми дверцами;
* оставлять малолетних детей без присмотра в доме, где топится печь.

В сильные холода печь нужно топить несколько раз, а не один длительный срок. Это позволит избежать её перекала и появления трещин.

Перед топочным отверстием на полу должен быть прибит металлический лист размером 50х70 сантиметров. Если уголек выпадет на такой лист, беды удастся избежать.

Золу, шлак, уголь следует выбрасывать в специально отведенное место на расстоянии не ближе 15 метров от строений и сгораемых конструкций.

Топить печь прекращают не позже, чем за два часа перед отходом ко сну.

Перед началом отопительного сезона необходимо подняться на чердак, проверить состояние дымовых труб, очистить их от сажи и побелить.

Дымоходы печей должны очищаться от сажи не реже одного раза в два месяца в течение отопительного сезона.